## KZKL系列快速连接器

****

KZKL系列快速连接器，用于带有凸缘，轮缘，鱼鳞管，热扩管，短端头，扩口等部件的功能和压力测试。可用于测试发动机水管，油管，制动系统管路、压缩机管路、软管末端等等；通过使用高级不锈钢材质，来满足工业测试的严格要求；发动机燃油管测试应用中快速连接器可内置单向阀。

### KZKL系列快速连接器技术参数

### 工作压力：

入口B：从真空至最高50bar，根据应用范围，还可以按照客户需要提供更高的耐压值。

### 设计：

除密封件主要结构部件均由耐腐蚀性不锈钢制成。

### 密封件：

密封件采用丁腈橡胶（NBR）材质，可按照客户需求提供其它材质设计。

### 泄露率：

10-3mbar×1/s (10-4Pa×m3/s)

\*此为标准品最低泄漏率，我们可以按需求提供更低泄漏率的装置，这取决于客户提供的详细规格（测试方法，测试温度和测试压力）以及客户所提供样品的品质（即密封面表面处理情况，粗糙度和尺寸允许公差）。

### 操作方式：

1、用手握住快速连接器滑套，对准测试管口；

2、向前推动快速连接器外套直到推不动为止；

3、KZKL快速连接器就此连接上。

### 规格尺寸（mm）：



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外形尺寸** | **A\*** | **B** | **D** | **D1** | **L** | **A/F** |
|
| 1 | 6-7.9 | G1/8″ | 22.0 | 14.0 | 74.0 | 13.0 |
| 2 | 8-10.9 | G1/8″ | 25.0 | 17.0 | 75.0 | 15.0 |
| 3 | 11-14.9 | G1/4″ | 30.0 | 22.0 | 74.0 | 19.0 |
| 4 | 15-19.9 | G3/8″ | 35.0 | 27.0 | 79.0 | 24.0 |
| 5 | 20-24.9 | G1/2″ | 40.0 | 30.0 | 79.0 | 27.0 |
| 6 | 25-29.9 | G3/4″ | 45.0 | 33.0 | 90.0 | 30.0 |
| 7 | 30-35.9 | G3/4″ | 50.0 | 37.0 | 90.0 | 32.0 |
| 8 | 36-39.9 | G3/4″ | 55.0 | 40.0 | 90.0 | 36.0 |
| 9 | 40-46.9 | G1″ | 60.0 | 46.0 | 90.0 | 41.0 |
| 10 | 47-52 | G1 1/4″ | 70.0 | 55.0 | 119.0 | 50.0 |
| **规格尺寸以mm来表示 \*是指夹紧直径，其它外形尺寸可按需提供。**  |